ЗАЯВЛЕНИЕ

01.02.2023		
(число, месяц, год)		

Настоящим заявлением	Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Белдан»	
	(наименование юридического лица	
(Агропромышленный комплекс вблизи аг. Новодевятковичи Слонимского района Гродненской обл.)	
в соответствии с уставом, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)	
	
индивидуального предпринимателя, место нахождения эксплуатируемых	
	
природопользователем объектов)	
просит	Выдать комплексное природоохранное разрешение	
	(указывается причина обращения: выдать комплексное природоохранное разрешение; 
внести в него изменения; продлить срок действия комплексного природоохранного разрешения)	

I. Общие сведения
Таблица 1
№ строки	Наименование данных	Данные	
1	Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя	220101, г. Минск, ул. Якубова, 10, комната, 16	
2	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя	Говорко Антон Николаевич	
3	Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт	375(017) 342-82-20,          факс+375 (17)263-91-65
info@beldan.by  www//beldan.by	
4	Вид деятельности основной по ОКЭД1	01460- разведение свиней	
5	Учетный номер плательщика	190775753	
6	Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	17.11.2006 г за              
 № 190775753 	
7	Наименование и количество обособленных подразделений юридического лица	1). Агропромышленный комплекс аг. Остров, Ляховичский р-н;
2). Агропромышленный комплекс пос. Усвиж-Бук, Толочинский р-н;
3). Филиал ИООО «Белдан» г. Барановичи	
8	Количество работающего персонала	28 человек	
9	Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе	водоснабжения	нет		
		водоотведения	нет		
		(канализации)	
10	Наличие аккредитованной лаборатории	нет	
11	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона	Городко Алексей Константинович
+375 29 694-03-20	
12	Сведения, предусмотренные в абзаце девятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур» (в случае оплаты посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства)	нет	

II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2
№
п/п	Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного 
подразделения, филиала)	Вид деятельности по ОКЭД1	Место нахождения	Занимаемая территория, га	Дата ввода в эксплуатацию (последней реконструкции)	Проектная мощность/
фактическое производство	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	ИООО "Белдан"
(агропромыш-ленный комплекс аг. Новодевят-ковичи)	01460- разведение свиней	Гродненская область, Слонимский район, вблизи аг. Новодевятковичи	19,3 га	30.06.2021г.	55 000 голов в год или 6000 тонн мяса в живом весе в год	

Сведения   о   состоянии производственной (промышленной) площадки согласно карте-схеме
на	     1	листе.	

III. Производственная программа

Таблица 3
№
п/п	Вид деятельности основной по ОКЭД1	Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству	
		20	 23		20	 24		20	 25		20	 26		20	 27		20	 28		20	 29		20	 30		20	 31		20	 32		
		год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	01460- разведение свиней 	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4
Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции)	Краткая техническая характеристика	Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода	Сравнение и обоснование различий в решении	
1	2	3	4	
Кормление свиней	Оптимизация комбикормов относительно фактической потребности в белке и фосфоре, применение различных диет для разных технологических групп животных, что позволяет получить максимальный привес и снизить выделение азота из организма 	 Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC).
Reference Document on Best Available Techniques for
Intensive Rearing of Poultry and Pigs, стр. 135-143, 149-150	соответствует наилучшим доступным техническим методам 	
 Содержание свиней	 Бесподстилочное содержания свиней на щелевых полах. Пол в каждом загоне частично или полностью решетчатый, что позволяет снизить выбросы аммиака, заболеваемость животных, сокращает трудовые и энергетические затраты.	 Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC).
Reference Document on Best Available Techniques for
Intensive Rearing of Poultry and Pigs, стр. 186	соответствует наилучшим доступным техническим методам 	
Навозоудаление	Самосплавная система навозоудаления (вакуумная система навозоудаления). Удаление навоза из помещений таким способом улучшает гигиену помещений, сокращает расход воды, уменьшает содержание вредных отравляющих газов, таких как, аммиак и сероводород в воздухе.	Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC).
Reference Document on Best Available Techniques for
Intensive Rearing of Poultry and Pigs,
стр. 196-197, 207, 212, 222	соответствует наилучшим доступным техническим методам 	
Работа свинарников «полностью занято – полностью свободно»	Дает возможность систематически проводить уборку и санацию освободившихся секций свинарников, не нарушая работу в целом.	Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC).
Reference Document on Best Available Techniques for
Intensive Rearing of Poultry and Pigs, стр. 47-48	соответствует наилучшим доступным техническим методам 	
Использование воды на производственные нужды	Использование мойки высокого давления, свободный доступ животных к воде – возможность сокращения объемов водопотребления	Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC).
Reference Document on Best Available Techniques for
Intensive Rearing of Poultry and Pigs,
стр. 150-151	соответствует наилучшим доступным техническим методам 	
Вентиляция	Управление вентиляцией, что позволяет снизить энергозатраты на отопление	Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC).
Reference Document on Best Available Techniques for
Intensive Rearing of Poultry and Pigs,
стр. 160	системы приточно-вытяжной вентиляции зданий свинарников соответствуют наилучшим доступным техническим методам 	
Борьба с запахом	Применение вентиляторов, которые обеспечивают высокую скорость выхода газовоздушной смеси из устьев вентсистем, что создает хорошие условия рассеивания 	Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC).
Reference Document on Best Available Techniques for
Intensive Rearing of Poultry and Pigs,
стр. 233-234	соответствует наилучшим доступным техническим методам 	
Борьба с запахом	Хранение навоза в закрытых лагунах. Лагуны, наполненные жидкой фракцией навоза, сверху покрыты пленкой, которая препятствует распространению запахов, испарению азота и инфекций, предотвращает попадание в навоз атмосферных осадков, защищает от воздействия мороза, солнечного света и механического воздействия ветра.	Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC).
Reference Document on Best Available Techniques for
Intensive Rearing of Poultry and Pigs,
стр. 235, 242	соответствует наилучшим доступным техническим методам 	
Обработка свиного навоза	Механическая сепарация с целью получения жидкой и твердой фракций навоза.	Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC).
Reference Document on Best Available Techniques for
Intensive Rearing of Poultry and Pigs,
стр. 246-247	соответствует наилучшим доступным техническим методам 	
Хранение жидкой фракции навоза 	В процессе анаэробного сбраживания жидкой фракции в лагунах, происходит уничтожение возбудителей болезней и семян сорняков.	Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC).
Reference Document on Best Available Techniques for
Intensive Rearing of Poultry and Pigs,
стр. 253-254	соответствует наилучшим доступным техническим методам 	
Внесение навоза в почву	Внесение жидкого удобрения - с помощью цистерны, которая оснащена штангой с трубками. Это сочетание минимизирует испарение аммония. Твердая фракция - при помощи разносчика для внесения навоза.	Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC).
Reference Document on Best Available Techniques for
Intensive Rearing of Poultry and Pigs,
стр. 260-262	соответствует наилучшим доступным техническим методам 	

V. Использование и охрана водных ресурсов

Цели водопользования

Таблица 5
№
п/п	Цель водопользования	Вид специального водопользования	Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование	Место осуществления специального водопользования	
1	2	3	4	5	
1.	Хозяйственно-питьевые нужды	Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин

Сброс сточных вод в окружающую среду после очистки на сооружениях биологической очистки в естественных условиях (на полях фильтрации, полях подземной фильтрации, в фильтрующих траншеях, песчано-гравийных фильтрах), а также через земляные накопители	Источник водоснабжения: подземные воды
(бассейн реки Неман)

Приёмник сточных вод:
поля фильтрации
(бассейн реки Неман)	Гродненская область, Слонимский район
	
2.	Нужды сельского хозяйства				
3.	Иные нужды	Сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств, в том числе через систему дождевой канализации	Приёмник сточных вод:
технологический водный объект (инфильтрационные пруды) – 5шт.
(бассейн реки Неман)	Гродненская область, Слонимский район	

Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6
№
п/п	Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды	Описание производственных процессов	
1	2	3	
1.	Хозяйственно-питьевое водопотребление персонала, поение и содержание животных, гидросмыв навоза, мойка автомобилей, промывка фильтров	Вода используется на поение, содержание животных, водопотребление персонала, для мойки оборудования и помещений	

Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7
№
п/п	Наименование схемы	Описание схемы	
1	2	3	
	Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение	Система водоснабжения свинокомплекса относится к 1 категории по степени обеспеченности подачи воды. Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды работающих, нужды животноводства: поение, кормление животных, гидросмыв навоза, мойка свинарников, обслуживание автотранспорта.
Источником водоснабжения служат подземные воды, добыча    которых осуществляется 2-мя буровыми водозаборными скважинами с расчетным дебитом 30,0 м3/ч и 36,0 м3/ч.
От источника водоснабжения (артезианских скважин) (поз.18а,б) вода подается в насосную станцию 2-го подъема и далее в два резервуара чистой воды (поз.16а,б) объемом 140м3 каждый, где хранится регулирующий и противопожарный запас воды. Из резервуаров вода посредством насосной станции 2-го подъема подается в кольцевую сеть хозяйственно-питьевого-противопожарного водопровода комплекса.
Перед поступлением в резервуары чистой воды вода проходит очистку на двух фильтрах станции обезжелезивания. Промывка фильтров предусматривается водовоздушная, для чего установлен насос производительностью 112 м3/час, напором 19.4 м, мощностью 15кВт и компрессор поршневой мощностью 7.5+7.5 кВт. Количество воды необходимое для выполнения промывки одного фильтра 3,8м3. Для обеззараживания воды предусматривается установка ультрафиолетового обеззараживания УДВ-30/5 Q=30,0 м3/час, N=1.2 кВт (1 рабочая, 1 резервная).
Оборотное, повторное (последовательное) водоснабжение – отсутствует.	
	Схема канализации, включая систему дождевой канализации	На предприятии предусмотрены следующие раздельные системы канализации: хозяйственно-бытовая, производственная, навозная, дренажная.
Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды близкие к ним по составу от сервисного здания (поз.19), от санпропускника (поз.37а) самотеком поступают в очистные сооружения в виде септика (поз.43) и далее в насосный колодец (поз.48) погружными насосами стоки попадают системой труб в перфорированный трубопровод, укладываемый в земле для орошения растительного ивового фильтра. Растительный ивовый фильтр (поз.44) предназначен для доочистки хоз-бытовых сточных вод в естественных условиях путем фильтрации и поглощением деревьями стоков вместе с питательными веществами. Растительный ивовый фильтр расположен на 1,5м выше расчетного уровня залегания грунтовых вод, габариты - три карты 8х100м.
Производственные сточные воды от станции мойки и дезинфекции автотранспорта (поз.25) поступают на очистку в комбинированный песко-бензомаслоотделитель (поз.63) затем в инфильтрационный пруд (поз.50) объемом 26м3.
Хозяйственно-бытовые сточные воды от мастерской (поз.36), станции мойки и дезинфекции автотранспорта (поз.25), сервисного здания (поз.24) самотеком поступают в очистные сооружения в виде септика (поз.43а) далее в насосный колодец (поз.48а) и затем напорной канализацией на растительный ивовый фильтр (поз.44).
Производственные сточные воды от помывки фильтров в здании насосной станции 2-го подъема (поз.15) отводятся в резервуары для сбора промывочных вод (поз.17) емкостью 14м3/сут и после отстаивания отводятся в инфильтрационный пруд (поз.60) объемом 30м3.
Для организации системы навозоудаления внутри помещений и за их пределами предусмотрены следующие решения:
- внутри помещений - щелевые полы и навозные ванны (каналы);
- самосплавная система с гидравлическим затвором и с клапаном в виде прорезиненной пробки.
- за пределами помещений - лагуны.
Навозные стоки от зданий поз.1-10 собираются и выдерживаются внутри помещений в подпольных каналах навозоудаления под загонами для содержания животных, потом в герметичных пластиковых трубах навозоудаления, затем самотечной сетью навозной канализации поступают в КНС навозных стоков (поз.11,12). Подпольные каналы навозоудаления в зданиях свинарников представляют собой бетонные ванны под щелевым полом в каждом помещении, и оборудованы гидравлическим затвором и клапаном в виде прорезиненной пробки. В основе системы удаления навоза из каналов заложено самосплавное удаление навоза периодического действия по трубам, основанное на эффекте разряжения. За пределами здания навозные стоки самотеком по трубам поступают в КНС. Указанные сооружения являются накопительными емкостями для хранения навоза. Объем указанных сооружений составляет 1 752 м3. Из КНС навозные стоки перекачиваются насосами в лагуны (поз.38а,38б). Лагуны-наземные, обвалованные, с днищем из специальной пленки в два слоя, общая вместимость лагун - 30 000 м3. 
Для отвода дождевой воды с кровель производственных зданий предусмотрен пристенный дренаж, с которого вода по водоотводным канавам попадает в инфильтрационные пруды объемом 2370м3. Суточный расход для отвода поверхностных вод со всей территории агропредприятия - 2275м3.	

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 8

№
п/п	Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод	Количество средств измерений расхода (объема) вод	Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод	
	всего	суммарная производительность			
		куб. м/час	куб. м/сутки			
1	2	3	4	5	6	
Сооружения для изъятия поверхностных вод отсутствуют	

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9

№
п/п	Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод	Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод	
	всего	техническое состояние	глубина, м	производительность, куб. м/час		
			мини-мальная	макси-мальная	сум-марная	мини-мальная	макси-мальная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Для добычи пресных вод:	
1.	1	Действующая, №0160/2015	 	96,0		 	36,0	1	
2.	1	Действующая, №0161/2015	 	96,0		 	30,0	1	
	2	2-действующих	 96,0	96,0	66,0	30,0	36,0	2	
Для добычи минеральных вод:	
		отсутствуют							

Характеристика очистных сооружений сточных вод
Таблица 10

№
п/п	Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки)	Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод	Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек)	Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод	
			проектная	фактическая		
1	2	3	4	5	6	
1.	 Механическая очистка, биологическая очистка в естественных условиях
МОБ.Е4.O	Очистные сооружения:
септик;
насосный колодец;
растительный ивовый фильтр (грунтово-растительная площадка)	20,0 м3/сут	15,0 м3/сут	Неинструментальный
(расчетный метод)
	
2.	Механическая очистка	Песко- бензомаслоотделитель:
- пескоилоотделитель 2м3, 
нефтеотделитель 1,1м3,
с дальнейшим отведением в инфильтрационный пруд объемом 26м3	2,5 м3/сут	2,0 м3/сут	Неинструментальный
(расчетный метод)

Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11
№
п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Водопотребление и водоотведение	
			фактическое	нормативно-расчетное	

2023-2033гг.	

20____-20___гг.	
						
1	2	3	4	5	6	
1	  Добыча (изъятие) вод – всего	  куб. м/сутки	87,9	287,4	-	
		  тыс. куб. м/год	32,1	104,9	-	
1.1	  В том числе:
  подземных вод	  куб. м/сутки	87,9	287,4	-	
		  тыс. куб. м/год	32,1	104,9	-	
	  из них минеральных вод	  куб. м/сутки	-	-	-	
		  тыс. куб. м/год	-	-	-	
1.2	  поверхностных вод	  куб. м/сутки	-	-	-	
		  тыс. куб. м/год	-	-	-	
2	  Получение воды из системы 
  водоснабжения, водоотведения 
  (канализации) другого лица	  куб. м/сутки	-	-	-	
		  тыс. куб. м/год	-	-	-	
3	Использование воды на собственные нужды по целям водопользования – всего	куб. м/сутки	87,9	287,4	-	
		тыс. куб. м/год	32,1	104,9	-	
3.1	В том числе: 
на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/сутки	9,8	9,8	-	
		тыс. куб. м/год	3,6	3,6	-	
	из них подземных вод	куб. м/сутки	9,8	9,8	-	
		тыс. куб. м/год	3,6	3,6	-	
3.2	на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды	куб. м/сутки	-	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	-	
	из них подземных вод	куб. м/сутки	-	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	-	
	в том числе минеральных вод	куб. м/сутки	-	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	-	
3.3	на нужды сельского хозяйства	куб. м/сутки	75,0	267,5	-	
		тыс. куб. м/год	27,4	97,6	-	
	из них подземных вод	куб. м/сутки	75,0	267,5	-	
		тыс. куб. м/год	27,4	97,6	-	
	в том числе минеральных вод	куб. м/сутки	-	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	-	
3.4	на нужды промышленности	куб. м/сутки	-	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	-	
	из них подземных вод	куб. м/сутки	-	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	-	
	в том числе минеральных вод	куб. м/сутки	-	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	-	
3.5	на энергетические нужды	куб. м/сутки	-	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	-	
	из них подземных вод	куб. м/сутки	-	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	-	
3.6	на иные нужды (нужды, независящие от производства продукции, но обусловленные технологическим процессом - промывка фильтров, мойка и дезинфекция а/транспорта)	куб. м/сутки	3,1	10,1	-	
		тыс. куб. м/год	1,1	3,7	-	
	из них подземных вод	куб. м/сутки	3,1	10,1	-	
		тыс. куб. м/год	1,1	3,7	-	
4	Передача воды потребителям – всего	куб. м/сутки	-	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	-	
4.1	В том числе подземных вод	куб. м/сутки	-	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	-	
5	Расход воды в системах оборотного водоснабжения	куб. м/сутки	-	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	-	
6	Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения	куб. м/сутки	-	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	-	
7	Потери и неучтенные расходы воды – всего	куб. м/сутки	-	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	-	
7.1	В том числе при транспортировке	куб. м/сутки	-	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	-	
8	Безвозвратное водопотребление	куб. м/сутки	75,6	268,1	-	
		тыс. куб. м/год	27,6	97,9	-	
9	Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты	куб. м/сутки	-	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	-	
9.1	Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод	куб. м/сутки	-	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	-	
9.2	производственных сточных вод	куб. м/сутки	-	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	-	
9.3	поверхностных сточных вод	куб. м/сутки	-	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	-	
10	Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров	куб. м/сутки	9,2	9,2	-	
		тыс. куб. м/год	3,4	3,4	-	
11	Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища)	куб. м/сутки	-	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	-	
12	Сброс сточных вод в недра	куб. м/сутки	-	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	-	
13	Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации)	куб. м/сутки	-	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	-	
14	Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб	куб. м/сутки	-	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	-	
15	Сброс сточных вод в технологические водные объекты (инфильтрационные пруды)	куб. м/сутки	3,1	 10,1	- 	
		тыс. куб. м/год	1,1	 3,7	 -	

VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ 
в составе сточных вод

Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

При   соблюдении   нормативов  допустимых  сбросов  химических  и  иных  веществ  в  составе
сточных вод при сбросе в	нет	
	(наименование	
	
поверхностного водного объекта)	
при удаленности фонового створа на расстоянии метров и контрольного створа на расстоянии метров от места выпуска сточных вод, с дальностью транспортирования сточных вод по водоотводящим каналам, каналам мелиоративных систем до места их сброса в поверхностный водный объект, километров

Таблица 12

Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах)	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины	Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества 
в составе сточных вод	
		поступающих на очистку	сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект	
		проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами	средне-годовая	макси-мальная	средне-годовая	макси-мальная	
1	2	3	4	5	6	7	
-	-	-	-	-	-	-	

Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных
веществ в составе сточных вод

Таблица 13

Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица изменения	Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно)	Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект	
			на 20		г.	на 20		г.	
			(20		–20		гг.)	(20		–20		гг.)	
					
1	2	3	5	6	
-	-	-	-	-	

VII. Охрана атмосферного воздуха

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 14

Номер источ-
ника выброса	Источник выделения 
(цех, участок), наименование технологи-
ческого оборудования	Загрязняющее вещество	Оснащение газоочистными установками (далее – ГОУ), автоматизиро-
ванными системами контроля выбросов (далее – АСК)	Нормативы допустимых выбросов	Нормативное содержание кислорода в отходящих газах, процентов	
				2023-2027 гг.	2028-2032 гг.		
		код	наимено-
вание	название АСК	группа ГОУ, количество ступеней очистки				
						мг/м3	г/с	т/год	мг/м3	г/с	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ИООО "Белдан" (Агропромышленный комплекс аг. Новодевятковичи)	
0001	Здание для содержания хряков с ПИО, холостых и осемененных свиноматок и карантируемого поголовья	0303	Аммиак				0,105	3,325		0,105	3,325		
		0410	Метан				0,059	1,858		0,059	1,858		
		0333	Сероводород				0,001	0,019		0,001	0,019		
		1071	Фенол (гидроксибензол)				0,000	0,010		0,000	0,010		
		1052	Метанол (метиловый спирт)				0,002	0,052		0,002	0,052		
		1707	Диметилсульфид				0,002	0,074		0,002	0,074		
		2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест)				0,008	0,248		0,008	0,248		
0002	Здание супоросных свиноматок	0303	Аммиак				0,104	3,281		0,104	3,281		
		0410	Метан				0,053	1,674		0,053	1,674		
		0333	Сероводород				0,001	0,018		0,001	0,018		
		1071	Фенол (гидроксибензол)				0,000	0,009		0,000	0,009		
		1052	Метанол (метиловый спирт)				0,002	0,047		0,002	0,047		
		1707	Диметилсульфид				0,002	0,067		0,002	0,067		
		2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест)
				0,007	0,224		0,007	0,224		
0003	Здание опороса	0303	Аммиак				0,055	1,745		0,055	1,745		
		0410	Метан				0,027	0,858		0,027	0,858		
		0333	Сероводород				0,000	0,009		0,000	0,009		
		1071	Фенол (гидроксибензол)				0,000	0,005		0,000	0,005		
		1052	Метанол (метиловый спирт)				0,001	0,024		0,001	0,024		
		1707	Диметилсульфид				0,001	0,034		0,001	0,034		
		2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест)				0,004	0,115		0,004	0,115		
0004	Здание для доращивания молодняка	0303	Аммиак				0,030	0,958		0,030	0,958		
		0410	Метан				0,190	5,990		0,190	5,990		
		0333	Сероводород				0,002	0,063		0,002	0,063		
		1071	Фенол (гидроксибензол)				0,001	0,033		0,001	0,033		
		1052	Метанол (метиловый спирт)				0,005	0,169		0,005	0,169		
		1707	Диметилсульфид				0,008	0,239		0,008	0,239		
		2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест)				0,025	0,801		0,025	0,801		
0005	Здание откорма	0303	Аммиак				0,123	3,864		0,123	3,864		
		0410	Метан				0,153	4,830		0,153	4,830		
		0333	Сероводород				0,002	0,051		0,002	0,051		
		1071	Фенол (гидроксибензол)				0,001	0,027		0,001	0,027		
		1052	Метанол (метиловый спирт)				0,004	0,136		0,004	0,136		
		1707	Диметилсульфид				0,006	0,193		0,006	0,193		
		2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест)				0,020	0,646		0,020	0,646		
0006	Здание откорма	0303	Аммиак				0,123	3,864		0,123	3,864		
		0410	Метан				0,153	4,830		0,153	4,830		
		0333	Сероводород				0,002	0,051		0,002	0,051		
		1071	Фенол (гидроксибензол)				0,001	0,027		0,001	0,027		
		1052	Метанол (метиловый спирт)				0,004	0,136		0,004	0,136		
		1707	Диметилсульфид				0,006	0,193		0,006	0,193		
		2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест)				0,020	0,646		0,020	0,646		
0007	Здание откорма	0303	Аммиак				0,123	3,864		0,123	3,864		
		0410	Метан				0,153	4,830		0,153	4,830		
		0333	Сероводород				0,002	0,051		0,002	0,051		
		1071	Фенол (гидроксибензол)				0,001	0,027		0,001	0,027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		1052	Метанол (метиловый спирт)				0,004	0,136		0,004	0,136		
		1707	Диметилсульфид				0,006	0,193		0,006	0,193		
		2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест)
				0,020	0,646		0,020	0,646		
0008	Здание откорма	0303	Аммиак				0,123	3,864		0,123	3,864		
		0410	Метан				0,153	4,830		0,153	4,830		
		0333	Сероводород				0,002	0,051		0,002	0,051		
		1071	Фенол (гидроксибензол)				0,001	0,027		0,001	0,027		
		1052	Метанол (метиловый спирт)				0,004	0,136		0,004	0,136		
		1707	Диметилсульфид				0,006	0,193		0,006	0,193		
		2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест)
				0,020	0,646		0,020	0,646		
0009	Центральная котельная. Котел Vitoplex 200 SX2А (1300 кВт) 2шт.	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)			97,11	0,099	0,460	97,11	0,099	0,460	6%	
		0304	Азот (II) оксид (азота оксид)					0,075			0,075		
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)			89,42	0,091	0,526	89,42	0,091	0,526		
0010	Комбикор-мовый цех. Башмак нории	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест)
			46,58	0,035	0,248	46,58	0,035	0,248		
0011	Комбикор-мовый цех. Конвейер	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест)
		Ф1	20,52	0,013	0,089	20,52	0,013	0,089		
0012	Комбикор-мовый цех. Технологи-ческое оборудование (нория)	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест)			46,21	0,035	0,247	46,21	0,035	0,247		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0014	Зерносушильный комплекс. Сепаратор	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест)		С1	48,96	0,026	0,066	48,96	0,026	0,066		
0016	Зерносушильный комплекс. Теплогенератор D1680CE (1750 кВт) 2шт.  	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)			93,59	0,130	0,261	93,59	0,130	0,261		
		0304	Азот (II) оксид (азота оксид)					0,042			0,042		
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
			121,98	0,169	0,376	121,98	0,169	0,376		
0020	Центральная котельная. Котел Vitoplex 200 SX2А (150 кВт)	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)			79,87	0,005	0,053	79,87	0,005	0,053	6%	
		0304	Азот (II) оксид (азота оксид)					0,009			0,009		
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
			79,51	0,005	0,066	79,51	0,005	0,066		
6002	Силосы хранения зерна. Пересыпка зерна	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест)				0,001	0,001		0,001	0,001		
6003	Силосы хранения зерна. Пересыпка зерна	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест)				0,001	0,001		0,001	0,001		
6004	Силосы хранения зерна. Пересыпка зерна	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест)				0,001	0,001		0,001	0,001		
6005	Силосы хранения зерна. Пересыпка зерна	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест)				0,001	0,001		0,001	0,001		
6006	Силосы хранения зерна. Пересыпка зерна	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест)				0,001	0,001		0,001	0,001		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6007	Силосы хранения зерна. Пересыпка зерна	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест)				0,001	0,001		0,001	0,001		
6008	Лагуны для хранения навоза 2шт.	0303	Аммиак				0,134	4,238		0,134	4,238		
		0410	Метан				2,474	78,012		2,474	78,012		
6012	Зерносушильный комплекс. Приёмный бункер зерна  	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест)				0,004	0,010		0,004	0,010		

Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) АСК

Таблица 15

Номер источника выброса	Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования)	Контролируемое загрязняющее вещество	Наименование и тип приборов АСК	Год ввода АСК в эксплуатацию, планируемый или фактический	
		код	наименование			
1	2	3	4	5	6	

VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 15

Загрязняющее вещество	Номера источников выбросов	Нормативы допустимых выбросов	
		на 20	23	г.	на 20	32	г.	
№
п/п	Наименование	Код вещества	Класс опасности		(20		–20		гг.)	(20		–20		гг.)	
							
					г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Для объекта воздействия на атмосферный воздух:	
	
ИООО "Белдан" (Агропромышленный комплекс аг. Новодевятковичи)	
1.	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	0301	3	0009, 0016, 0020	0,234	0,774	0,234	0,774	
2.	Аммиак	0303	4	0001,0002,0003,0004,
0005,0006,0007, 0008, 6008	0,920	29,004	0,920	29,004	
3.	Азот (II) оксид (азота оксид)	0304	3	0009, 0016, 0020		0,126		0,126	
4.	Сероводород	0333	2	0001,0002,0003,0004,
0005,0006,0007, 0008	0,010	0,311	0,010	0,311	
5.	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	0337	4	0009, 0016, 0020	0,265	0,968	0,265	0,968	
6.	Метан	0410	4	0001,0002,0003,0004,
0005,0006,0007, 0008, 6008	3,415	107,712	3,415	107,712	
7.	Метанол (метиловый спирт)	1052	3	0001,0002,0003,0004,
0005,0006,0007, 0008	0,027	0,839	0,027	0,839	
8.	Фенол (гидроксибензол)	1071	2	0001,0002,0003,0004,
0005,0006,0007, 0008	0,005	0,165	0,005	0,165	
9.	Диметилсульфид	1707	4	0001,0002,0003,0004,
0005,0006,0007, 0008	0,038	1,184	0,038	1,184	
10.	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест)	2902	3	0001,0002,0003,0004,
0005,0006,0007, 0008,
0010, 0011, 0012, 0014,
6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6012  	0,245	4,638	0,245	4,638	
Итого веществ I класса опасности	х	х	-	х		
Итого веществ II класса опасности	х	х	0,476	х		
Итого веществ III класса опасности	х	х	6,377	х		
Итого веществ IV класса опасности	х	х	138,868	х		
Итого веществ без класса опасности	х	х	-	х		
ВСЕГО для объекта воздействия	х	х	145,721	х		
Суммарно по объектам воздействия природопользователя	
				х					
Итого веществ I класса опасности	х	х		х		
Итого веществ II класса опасности	х	х		х		
Итого веществ III класса опасности	х	х		х		
Итого веществ IV класса опасности	х	х		х		
Итого веществ без класса опасности	х	х		х		
ИТОГО	х	х		х		

IX. Обращение с отходами производства
Баланс отходов

Таблица 17

№
п/п	Операция	Степень опасности и класс опасности опасных отходов	Фактическое количество отходов, т/год	Прогнозные показатели 
образования отходов, тонн	
				на 20	23	г.	на 20	32	г.	
				(20	23	–20	27	гг.)	(20	28	–20	32	гг.)	
						
1	2	3	4	5	6	
1	Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования	  1	0,433	0,433	0,433	
2		  13	0	0	0	
3		  14	0	0	0	
4		  2	0	0	0	
5		  3	10,937	10,937	10,937	
6		  4	38,600	38,600	38,600	
7		Неопасные	57,400	57,400	57,400	
8		С неустановленным классом опасности	1,500	1,500	1,500	
9	ИТОГО образование и поступление	111,470	111,470	111,470	
10	Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания	1	0,4	0,4	0,4	
11		13	0	0	0	
12		14	0	0	0	
13		2	0	0	0	
14		3	9,930	9,930	9,930	
15		4	38,370	38,370	38,370	
16		Неопасные	50,500	50,500	50,500	
17	ИТОГО передано отходов	99,200	99,200	99,200	
18	Обезвреживание отходов	1	0,033	0,033	0,033	
19		13	0	0	0	
20		14	0	0	0	
21		2	0	0	0	
22		3	0	0	0	
23		4	0	0	0	

Окончание таблицы

1	2	3	4	5	6	
24	ИТОГО на обезвреживание	0,033	0,033	0,033	
25	Использование отходов	1	0	0	0	
26		2	0	0	0	
27		3	0	0	0	
28		4	0	0	0	
29		Неопасные	0	0	0	
40	Захоронение отходов	1	0	0	0	
41		2	0	0	0	
42		3	1,007	1,007	1,007	
43		4	0,23	0,23	0,23	
44		Неопасные	9,2	9,2	9,2	
45		С неустановленным классом опасности	0
	0
	0
	
46	ИТОГО на захоронение	10,437	10,437	10,437	

Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Таблица 18
Наименование отхода	Код отхода	Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн	Объект хранения, его краткая характеристика	Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения	
1	2	3	4	5	

					

X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению 
и (или) захоронению

Наименование отхода	Код отхода	Степень опасности и класс опасности опасных отходов	Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов	Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн	
				на 20	23	г.	на 20	32	г.	
				(20	23	–20	27	гг.)	(20	28	–20	32	гг.)	
						
1	2	3	4	5	6	
На хранение	

На захоронение	
Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства	1471501	Четвертый класс	

Полигон ТКО 
г. Слоним,
район д. Гринки, Слонимского 
района,
Слонимское ГУП ЖКХ

Полигон ТКО 
г. Слоним,
район д. Гринки, Слонимского 
района,
Слонимское ГУП ЖКХ
	0,16	0,16	
Изделия из фанеры, потерявшие потребительские свойства, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5 % включительно	1720300	Третий класс		0,400	0,400	
Опилки древесные промасленные (содержание масел - менее 15 %)	1721101	Третий класс		0,100	0,100	
Бумажные и картонные фильтры, пропитанные нефтепродуктами	1870900	Третий класс		0,032	0,032	
Шлифовальные материалы	3144401	Четвертый класс		0,020	0,020	
Металлическая тара, загрязненная ЛКМ 	3510602	Четвертый класс		0,05	0,05	
Отработанные масляные фильтры	5492800	Третий класс		0,040	0,040	
Остатки латекса	5750500	Третий класс		0,130	0,130	
Тормозные композиционные колодки отработанные	5750905	Третий класс		0,055	0,055	
Ветошь, загрязненная лакокрасочными материалами	5820503	Третий класс		0,100	0,100	
Обтирочный материал, загрязненный маслами 	5820601	Третий класс		0,150	0,150	
Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения	9120400	Неопасные		9,20	9,20	

XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

Таблица 20
№
п/п	Наименование мероприятия, источника финансирования	Срок выполнения	Цель	Ожидаемый эффект (результат)	
1	2	3	4	5	
1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод	
1	Дополнительные мероприятия не требуются. Предусмотрена оптимальная технологическая схема по рациональному использованию вод				
2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	
1	Дополнительные мероприятия не требуются. Предусмотрено использование высокоэффективных пылеулавливающих установок. В качестве топлива используется природный газ				
3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот	
1	Дополнительные мероприятия не требуются. Предусмотрено максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот				
4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды	
	Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов не требуются				

XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области 
охраны окружающей среды

Таблица 21
№
п/п	Объект отбора проб и проведения измерений	Производственная (промышленная) площадка, цех, участок	Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме	Точка и (или) место отбора проб, их доступность	Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений)	Параметр или загрязняющее вещество	
1	2	3	4	5	6	7	
Наименование объекта воздействия	
1.	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух	Центральная котельная	Ист. №0009
Ист. №0020	Соответствует ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 	1 раз в квартал	Азот (IV) оксид (азота диоксид);
Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	
XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

XIV. Система управления окружающей средой
Таблица 22
 №
п/п	Показатель	Описание	
1	Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности	 Система управления окружающей средой, сертифицированной в соответствии с международным стандартом ИСО 14001 не внедрена. 
Распределение полномочий, обязанностей и ответственности должностных лиц в области охраны окружающей среды закрепляется приказами руководителя.	
2	Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им	 Для установления необходимости и периодичности контроля по объектам, оказывающим или способным оказать значительные воздействия на окружающую среду (источникам выбросов, сбросов, образования отходов) учитываются их класс опасности и объем выделения.	
3	Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений 	 Воздействие на окружающую среду осуществляется  в пределах ранее выданных природоохранных разрешений, определяющих допустимую степень воздействия на окружающую среду (разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, разрешение на хранение и захоронение отходов производства)	
4	Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей	Экологическая политика не принята, задачи  и целевые показатели не определены	
5	Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей 	 Программа экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей не принята	
6	Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду	 С целью предотвращения и минимизации  воздействия на окружающую среду на предприятии регулярно проводится производственный экологический контроль.	
7	Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них	Подготовленность к аварийным и чрезвычайным ситуациям на предприятии  обеспечивается:
- идентификацией потенциальных аварийных ситуаций; 
 - созданием условий производственной деятельности, предотвращающих возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с воздействием на ОС, или минимизирующих вероятность их возникновения
- обучением персонала предприятия, проверкой готовности к аварийным и чрезвычайным ситуациям, реагированию на них.	
8	Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью	Внутренний обмен информацией  осуществляется посредством: 
- передачи информации письменно (докладные записки, приказы, распоряжения, акты, отчеты, протоколы и др.).
Информирование внешних заинтересованных сторон о природоохранной деятельности осуществляется посредством :
- составления и представления форм государственной статистической отчетности по мере необходимости;
- подготовки и представления справок, информационных писем, ответов на запросы 	
9	Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы и другая документация системы управления окружающей средой	Приказом руководителя назначаются лица, ответственные за ведение форм учетной документации в области охраны окружающей среды.	
10	Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды 	Со всеми работниками проводится инструктаж по охране окружающей среды. Предусмотрены следующие виды инструктажей по ООС:
- вводный инструктаж (при приёме на работу);
- первичный инструктаж;
- повторный инструктаж;
- внеплановый инструктаж.
Инструктаж завершается проверкой знаний устным опросом.	
11	Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе	Мониторинг и измерения проводятся путем привлечения сторонних специализированных организаций.
 Результаты мониторинга анализируются и используются для расчета и оценки экологических платежей, а также при  заполнении форм отчетности.	
12	Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора	Обнаружение несоответствий и нарушений в области охраны окружающей среды происходит при проведении производственного экологического контроля руководителем структурного подразделения.
	
13	Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства	С целью выполнения требований природоохранного законодательства на предприятии осуществляется производственный экологический контроль. 
	
14	Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей	Подготовка и предоставление отчетности  в области охраны окружающей среды осуществляется по мере необходимости по формам и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.	

Настоящим	Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Белдан»	
	(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество	
	
(если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)	
подтверждает, что:
информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;
не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет областного и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Генеральный директор 
ИООО «Белдан»				А.Н. Говорко	
					
		(подпись)		(фамилия, инициалы)	
          01.02.2023г.
	
(дата)	

	
1 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды деятельности», утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85.
2 Заполняется с учетом значений, установленных в проектной документации по объектам водоснабжения и водоотведения, связанным с добычей (изъятием) вод и (или) сбросом сточных вод в окружающую среду, и утвержденных индивидуальных технологических нормативов водопользования.
3 Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и ртутных ламп, игнитронов) в штуках.
4 Указывается количество отходов, содержащих полихлорированные бифенилы (далее – ПХБ) (силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ) в штуках.